K11 智能三合一温控
一、产品简介
[bookmark: _GoBack]
K11 三合一温控采用大屏幕液晶显示，具有安装方便，调试简单，使用环境多样等优点。该产品可接入智能家居平台，实现对中央空调控制的多样化体验。可直接替换多联机或风管机空调所配的线控器，不需额外布线，并且接口一致，实现快捷替换。
2、 产品参数
	产品参数

	供电方式
	空调内机供电

	平均功耗
	小于2W

	外观尺寸
	86*86*11mm

	安装方式
	86底盒安装

	工作环境
	-20℃-45℃，90 [image: ]RH

	配置升级
	蓝牙小程序

















三、接线架构（预留）


四、产品特点
01 一屏多控交互｜全屋气候一目了然
全信息同屏可视化：集成空调、地暖运行状态，实时温湿度、时间、WiFi状态一屏展示，无需切换页面
分区独立卡片控制：专属设备触控卡片，运行设备高亮标识，参数直观，老人小孩零基础上手
全天候极简可视UI：高对比深色界面+背光屏幕，昼夜清晰可见，图标化操作，告别复杂菜单
02 冷暖双能联动｜打破设备数据孤岛
双系统双模调控：空调、地暖可独立控温，支持快速升温+地暖恒温联动模式，兼顾舒适与节能
全品牌全场景兼容：适配格力、美的、大金等主流品牌风管机/多联机，兼容水地暖、天氟地水等系统
03 全维智能互联｜多端接入全屋生态
三模无线多端操控：WiFi+Zigbee+BLE模组，支持本地触控、手机远程、语音多重控制方式
全协议接口覆盖：搭载MQTT云端协议，标配485、UART硬件接口，无缝对接主流全屋智能平台
04 云端智能运维｜长效省心低维护
在线OTA升级：免拆机云端固件更新，持续优化控制逻辑，兼容新设备，产品长效焕新
远程故障运维：云端实时监测运行数据，远程诊断排查故障，减少上门频次，降低运维成本
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